**生产建设项目水土保持监测季度报告表**

监测时段：2019年10月1至2019年12月31日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 洲际华府·世家项目 |
| 建设单位联系人及电话 | 魏大忠13608836239 | 总监测工程师（签字）年 月 日 | 生产建设单位（盖章）年 月 日 |
| 填表人及电话 | 姜明正 0871-67383541 |
| 主体工程进度 | 已接近完工，正在实施区内绿化种植工程。 |
| 指 标 | 设计总量 | 本季度新增 | 累计 |
| 扰动土地面积（hm2） | 合 计 | 5.57 | / | 5.27 |
| 项目建设区 | 建构筑物区 | 1.23 | / | 1.23 |
| 道路及硬化区 | 2.37 | / | 2.37 |
| 绿化区 | 1.97 | / | 1.97 |
| 施工临时场地 | 0.12（布置在项目区内，不重复计入总面积） |
| 弃土（石、渣）场数量（个） | / | / | / |
| 弃土（石、渣） 情况（万m3） | 合 计 | 28.56 | / | 28.56 |
| 弃土（石、渣）场 | 28.56 | / | 28.56 |
| 临时堆土 | / | / | / |
| 拦渣率（%） | 99 |  | 99 |
| 水土保持 工程进度 | 工程措施 | 合计（m） | 1041.81 | 1041.81 | 1041.81 |
| 雨水管（m） | 1041.81 | 1041.81 | 1041.81 |
| 植物措施 | 合计（hm2） | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 景观绿化（hm2） | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 临时措施 | 合计(口/口/m/hm²) | 1/4/1087.32/0.08 | / | 1/4/1087.32/0.08 |
| 车辆清洁池（口） | 1 | / | 1 |
| 临时沉砂池（口） | 4 | / | 4 |
| 临时排水沟（m）） | 1087.32 | / | 1087.32 |
| 临时土工布覆盖（hm2） | 0.08 | / | 0.08 |
| 水土流失 影响因子 | 降雨量(mm） | / | 114.3 | 855 |
| 最大24 小时降雨(mm） | / | 13.9 | / |
| 最大风速(m/s） | / | / | / |
| 土壤流失量（m3） | 土壤流失量 | 2.75 | 275.88 |
| 弃土（石、渣）潜在土壤流失量 | / | / |
| 水土流失危害事件 | 无 |
| 监测工作开展情况 | 2019年12月27日进行监测，监测主要调查水土流失情况、水土保持工程措施及施工临时措施实施情况等。 |
| 存在问题与建议 | （1）本工程现处于施工期，应加强水土保持管护工作，尽快实施景观绿化工程；（2）降雨天气要对裸露土质地表实施临时土工布覆盖措施。 |