企事业单位环境信息公开表
单位基本信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 白云山威灵药业有限公司 | 组织机构代码 | 91445222618223177P |
| 单位地址 | 广东省揭西县河婆街道河山社区环城东路36号 | 地理位置 | 经度115°50'57” 纬度23°26'17” |
| 法定代表人 | 许春江 | 联系电话 | 06635880001 |
| 环保负责人 | 刘元委 | 联系电话 | 5592993 |
| 行业类别 | 医药制造业 | 邮政编码 | 5515400 |
| 生产周期 | 300天 | 电子邮箱 | 13076586768@163.com |
| 单位简介 | 本公司是一家从事制药企业，位于揭西县城环城东路36号，占地面积118888㎡，该厂总投资18000万元，员工500人，包括普通青霉素和固体制剂两个车间。 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |

废水排放信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水排放口位置 | 总排放口 | 执行的排放标准 | 广东省地方标准《DB44/26-2001》水污染物排放限值行业标准第二时段三级标准 |
| 水污染物种类 |  SS、COD、  | 特征水污染物 |  挥发酚、总有机碳、烷基汞、色度 |
| 规定排放限值 |  SS400mg/L BOD5：300 mg/L COD500 mg/L | 核定年排放废水总量 | 4.4986万吨 |
| 实际排放浓度 | SS56mg/L BOD5:36.2 mg/L COD113 mg/L 氨氮3.94mg/L | 实际年排放废水总量 | 3.843万吨 |
| 超标排放情况 |  无 | 超总量排放情况 |  无 |
| 排放方式 | 有规律间断排放 | 排放去向类型 | 进入市政管网 |

 废气排放信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口位置 | 青霉素车间楼顶 | 执行的排放标准 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》DB 44/27-2001 表 2 工艺废气大气污染物排放限值第二时段二级排放限值 |
| 大气污染物种类 | 颗粒物 | 特征大气污染物 |   |
| 规定排放限值 |  120mg/m 3 | 核定年排放废气总量 |  770721.6万标立方米/年 |
| 实际排放浓度 | 15.0mg/m 3 | 实际年排放废气总量 |  648034万标立方米/年 |
| 超标排放情况 |  无 | 超总量排放情况 |  无 |
| 排放方式 | 有规律间断排放 | 排放去向类型 |  大气 |

噪声排放信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）二类区标准 | 规定排放限值 |  昼间60.00分贝 夜间50.00分贝 |
| 排放方式 |   | 实际监测数值 | 昼间56.70分贝 夜间46.70分贝 |

 固体（危险）废物排放信息

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
| 废药品 |  | HW03 | 2.2吨/年 | 2.2吨 | 0公斤 | 深圳市深投环保科技有限公司 |
| 实验室检测废液 |  | HW49 | 0.42吨/年 | 0.42吨 | 0公斤 | 深圳市深投环保科技有限公司 |
| 干化污泥 |  | HW03 | 0.80吨/年 | 0.685吨 | 0公斤 | 深圳市深投环保科技有限公司 |

 环境监测信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测方式 |  委托监测  | 环境监测机构名称 | 广州华航检测技术有限公司 |
| 监测点位图 |   | 监测计划方案 |   |
| 未自行监测原因 |  无 | 监测年度报告 |   E2004208506 |
| 手工监测结果 |   | 超标情况 |  无 |
|  |  |  |   |

 水污染治理设施建设运营信息

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| 污水处理装置 | 2016-06-15 | 调节池+厌氧+好氧 +沉淀  | 200吨/日 | 38430吨/年 | 16小时/天 | 正常 |
|   |  |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |

 废气污染治理设施建设运营信息

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净化塔 | 2016-06-15 | 空调过滤器+净化塔喷淋+碱中和 | 30000标立方米/小时 | 1550立方米/小时 | 16 | 正常 |
|  |  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |   |

 噪声污染治理设施建设运营信息

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
|  隔音房 |  2016-06-15 |   |   |   |   |   |

环评及其它行政许可信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
| 项目环评报告表 | 《建设项目环境影响报告表》 | 泉州市天龙环境工程有限公司 |   揭西环建［2011］61号 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件 |
| 环评报告批复文件 | 关于对《建设项目环境影响报告表》的批复 | 揭西县环境保护局 | 揭西环建［2011］61号 | 因文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件 |
| 治理设施验收意见 | 关于白云山威灵药业有限公司建设项目环保设施竣工验收的意见 |  揭西县环境保护局 |  揭西环验［2017］18号  | 因文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件 |
| 排污许可证 | 排污许可证 | 揭西县环境保护局 | 4452222010000001 |   |

 环境突发事件应急信息

|  |  |
| --- | --- |
| 突发环境事件应急预案 | 已完成编制 |
| 环境风险评估情况 |  已完成编制 |
| 环境风险防范工作开展情况 |  已开展 |
| 突发环境事件发生及处置情况 |  已开展 |
| 落实整改要求情况 |  已落实 |

 环境认证信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间   | 认证结果   | 认证文件文号 |
| 清洁生产审核 |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |  |  |   |   |

其它环境信息

|  |  |
| --- | --- |
| 参加环境污染责任保险情况 |   |
| 缴纳排污费情况 | 已缴纳 |
| 履行社会责任情况 |   |
| 环保方针和年度环保目标及成效 |   |
| 环保投资和环境技术开发情况 |  已投资530万元 |
| 废弃产品的回收利用情况 |   |
| 年度资源消耗总量 |   |
| 年度环境违法情况 |  无 |
| 年度环境奖励情况 |   |